Stanley Dalmierz laserowy 50m TLM165 STHT1-77139
Specjalnie zaprojektowany do szybkiej i łatwej obsługi, TLM165 oblicza odległości, powierzchnie i objętości jednym naciśnięciem przycisku.
Pamięć pomiarów i 5 dodatkowych funkcji czyni go idealnym dla montażystów stolarki i większych projektów
Pozwala szybko i dokładnie oszacować ilość potrzebnych materiałów
Podświetlany 2 liniowy wyświetlacz
Pamięć 5 ostatnich pomiarów
Kalkulator z funkcją dodawania i odejmowania
Przystawka do dokładnego pozycjonowania

Dane techniczne:
Zakres działania 0,1m - 50m (zasięg na tarczę celowniczą - 50m, typowy zasięg - 40m; zasięg w warunkach niekorzystnych - 35m)
Dokładność: +/- 105mm (w warunkach korzystnych); +/- 3mm (w warunkach niekorzystnych)
Najmniejsza wyświetlana jednostka: 1mm
Plamka lasera: 6mm/30m; 10mm/50m
Klasa lasera: 2
Klasa bezpieczeństwa IP54 (odporność na pył i spryskanie wodą)
Automatyczny wyłacznik urządzenia po 180 s
Automatyczny wyłącznik lasera po 90s
Żywotność baterii (2xAAA): do 3000 pomiarów
Wymiary: 104x58x30 mm

Funkcje:
Pomiar odległości
Pomiar maksymalny/minimalny
Pomiar ciągły
Dodawanie / odejmowanie
Oblicznie powierzchnii
Objętość
Funkcja Pitagoras (2 i 3 punktowa)
SPECYFIKACJA
SKU	STHT1-77139
Dokładność (punktowy)	± 1,5 mm
Zasięg (m)	0,1 - 50 m
Baterie (Alkaliczne, chyba że zaznaczono inaczej)	2xAAA (1.5V)
Żywotność baterii (wszystkie lasery włączone)	3000
Temperatura pracy	0° > 40°C
Podświetlenie	✔
Stopień ochrony IP	IP54
Sygnał dźwiękowy	✔
Waga (z bateriami) (g)	100
Automatyczny wyłącznik (Laser / Urządzenie)	90 / 180 sec.
Inclination Sensor	-
Kalkulator z funkcją +/-	✔
Pamięć pomiarów	5
Składana przystawka	✔
Mocowanie statywu (1/4“)	-
Pokrowiec	✔
Liczba wiązek lasera	1
Klasa lasera	2
Dioda	635nm
Typ (punktowy / liniowy / rotacyjny)	punktowy